**UPUTE ZA E-SKOLE MREŽU**

U školi su tri bežične pristupne mreže;

·       **eduroam**: autenticirani i autorizirani pristup mreži za korisnike s AAI@Edu.hr računom. Koristite ovu mrežu!

·       **eSkole**: pristup mreži za uređaje namijenjene nastavi koje koristi više različitih osoba

·       **guest:** privremeni pristup mreži za goste

**TABLETI:**

Na mrežu se može spojiti na sljedeći način: odaberite Settings, potom odaberite Wireless & Networks, pa Wi-Fi Settings - Add Wi-Fi network. U Network SSID unijeti Eduroam. Prilikom spajanja na Eduroam SSID potrebno je upisati:

• Security postaviti na 802.1x Enterprise

• EAP method postaviti na TTLS

• PHASE 2 authentication postaviti na PAP

• U Identity polje unijeti svoje AAI@EduHr korisničko ime (npr. [hrvoje.horvat@skole.hr](mailto:hrvoje.horvat@skole.hr))

• Polje Anonymous identity ostaviti prazno

• U Wireless password unijeti svoju lozinku za AAI@EduHr račun.

**MOBITELI:**

U slučaju da se spajate mobitelom na kojem je Android OS:

* dovoljno je u postavkama mreže podesiti EAP način koji je inicijalno postavljen na PEAP promijeniti u TTLS.
* Nakon toga je potrebno unijeti korisničko ime ([ime.prezime@skole.hr](mailto:ime.prezime@skole.hr)) i pripadajuću lozinku.
* Svi noviji uređaji bi trebali s moći izvršiti prijavu na Eduroam mrežu, dok stariji uređaji koji imaju poteškoću sa spajanjem na Eduroam mrežu trebaju imati instaliran programski alat "Eduroam installer".

